**8 KANAL TURBO HD DVR TEKNİK ŞARTNAMESİ**

* 1. Cihaz, en az 8 kanal analog ve HD-TVI video girişine sahip, kendi başına çalışabilen turbo HD kayıt cihazı olmalıdır.
  2. Cihaz, H.264+/H.264 video sıkıştırmasını desteklemelidir.
  3. Cihaz, G.711u ses sıkıştırma formatını desteklemelidir.
  4. Cihaz, 720p çözünürlüğüne sahip HDTVI/AHD kamera türlerini çalıştırabilmelidir.
  5. Cihazın 1 kanal ses girişi ve 1 kanal da ses çıkışına sahip olmalıdır.
  6. Cihaz, çift yönlü ses desteğine sahip olmalıdır.
  7. Cihaz, en az 1920 x 1080 çözünürlüğünde HDMI ve VGA çıkışlarını desteklemelidir.
  8. Cihaz; main stream olarak 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF çözünürlüklerde ve Sub-stream olarak da WD1/ 4CIF / CIF / VGA / CIFçözünürlüklerde kameraların çalışmasını desteklemelidir.
  9. Cihaz, en az 32 kbps – 4 Mbps arasında video bitrate sağlayabilmelidir.
  10. Cihazın destekleyebileceği ses bitrate değeri, en az 64 Kbps olmalıdır.
  11. Cihaz, dual stream desteklemelidir.
  12. Cihazın stream türleri, Video ve Video & Ses olmalıdır.
  13. Cihaz, en az 4 kanala kadar senkronizasyon playback özelliğini desteklemelidir.
  14. Cihaz, 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF / QVGA / QCIF playback çözünürlüklerini desteklemelidir.
  15. Cihaz ile en az 128 adete kadar uzaktan bağlantı yapılabilmelidir.
  16. Cihaz; TCP/IP, PPPoE, DHCP,Hik-connect Cloud P2P,DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS gibi protokolleri desteklemelidir.
  17. Cihazın üzerinde en az 1 adet SATA portu bulunmalı ve her disk için 6 TB'a kadar kapasiteyi desteklemelidir.
  18. Cihazın üzerinde en az 1 adet 10M / 100M kendinden uyarlamalı Ethernet arabirimi olmalıdır.
  19. Cihazın üzerine en az 2 adet USB 2.0 portu bulunmalıdır.
  20. Cihazın güç kaynağı, 12VDC olmalıdır.
  21. Cihazın çalışma sıcaklığı, -10oC ~ 55oC olmalıdır.
  22. Cihazın çalışma nemi, %10 ~ %90 olmalıdır.