**IP KONTROL KLAVYESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Klavye, 3 axisli joysticke sahip olmalıdır.
2. Klavyenin kontrol modu, RS-485 olmalıdır.
3. Klavyenin, en az 99 cihaza kadar cihaza kadar kapasitesi olmalıdır.
4. Klavyenin en az 1 adet RS-232 COM port bağlantısı olmalıdır.
5. Klavyenin üzerinde en az 1 adet RS-485 PTZ port bağlantısı olmalıdır.
6. Klavyenin , DVR ve Analog kamera kontrollerini sağlamak için anahtar switch olmalıdır.
7. Klavyenin çalışma voltajı, DC 12V / 10W şeklinde olmalıdır.
8. Klavyenin sıcaklığı, -10°C ~ 55°C aralıklarında, nemi ise %10 ~ %90 oranları arasında olmalıdır.