**USB KONTROL KLAVYESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Klavye, 3 axisli joysticke sahip olmalıdır.
2. Klavyenin kontrol modu, USB üzerinden olmalıdır.
3. Klavyenin programlana bilir 15 adet buton olması gerekmektedir.
4. Klavye kendi yazılımı ile kalibrasyonu otomatik olarak yapılmalı direk kontrolleri sağlamalıdır.
5. Klavye yazılım üzerinden PTZ kontrollerini yapilmelidir.
6. Klavyenin çalışma voltajı, DC USB üzerinden beslenmelidir.
7. Klavyenin sıcaklığı, -10°C ~ 55°C aralıklarında, nemi ise %10 ~ %90 oranları arasında olmalıdır.