**IP DVR KONTROL KLAVYESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Klavyenin ekranı, 7’’ dokunmatik TFT LCD ekran olmalıdır.
2. Klavyenin ekran çözünürlüğü, 800 x 480 piksel olmalıdır.
3. Klavye, 3 axisli joysticke sahip olmalıdır.
4. Klavyenin kontrol modu, IP olmalıdır.
5. Klavyenin kapasitesi olarak, her kullanıcı için 256 cihaz kontrolünü ve 15 kullanıcıyı desteklemelidir.
6. Klavyenin bir ses girişi ve bir ses çıkışı olmalıdır.
7. Klavyenin en az 1 Adet RJ45 10M/100M/1000M ethernet network bağlantısı olmalıdır.
8. Klavyenin COM port bağlantı yolu,RS-485 RS-232 olmalıdır.
9. Klavyenin veri kaydetme ve aygıt güncellemesi için bir adet USB 2.0 sahip olmalıdır.
10. Klavyenin çalışma voltajı, DC 12V olmalı ve güç harcaması, 15W olmalıdır.
11. Klavyenin sıcaklığı, -10°C ~ 55°C aralıklarında, nemi ise %10 ~ %90 oranları arasında olmalıdır.